-------------------------------------------------------------------------------
                  popis pozice                    jedn.cena         celkem
-------------------------------------------------------------------------------
 Zobrazení okenních a dveřních prvků je ze strany otvírání-závěsů.

 Pozice: 1       

700

1000

30

1600

1630

1700

1

2

  2-dílný prvek
  1700x1630mm
  rám   : okenní 250220/68mm
  křídlo:
  okenní  251365/80mm polopř.
  barva : nestand/bílá čT
  kování:
  otvíravé L štulp.závora 2K
  otv.-sklopné s klikou pravé 2K
  výplň : Vlastní výplň
  Klika okenní uzamykatelná

 116,00    ks                                     

 NABÍDKA č.JC120018                                             strana 2
-------------------------------------------------------------------------------
                  popis pozice                    jedn.cena         celkem
-------------------------------------------------------------------------------
 Zobrazení okenních a dveřních prvků je ze strany otvírání-závěsů.

 Pozice: 2       

700

1000

700

30

1600

1630

2400

1

2

3

  3-dílný prvek
  2400x1630mm
  rám   : okenní 250220/68mm
  křídlo:
  okenní  251365/80mm polopř.
  barva : nestand/bílá čT
  kování:
  otvíravé L štulp.závora 2K
  otv.-sklopné s klikou pravé 2K
  otvíravé pravé 1K
  výplň : Vlastní výplň
  Klika okenní uzamykatelná

 15,00     ks                                     

 Pozice: 3       

30

1600

1630

1000

1

  1-dílný prvek
  1000x1630mm
  rám   : okenní 250220/68mm
  křídlo:
  okenní  251365/80mm polopř.
  barva : nestand/bílá čT
  kování: otv.-sklopné pravé 1K
  výplň : Vlastní výplň
  Klika okenní uzamykatelná

 12,00     ks                                     

 Pozice: 4       

30

1110

1140

1040

1

  1-dílný prvek
  1040x1140mm
  rám   : okenní 250220/68mm
  křídlo:
  okenní  251365/80mm polopř.
  barva : nestand/bílá čT
  kování: otv.-sklopné levé 1K
  výplň : Vlastní výplň
  Klika okenní uzamykatelná

 2,00      ks                                     

 Pozice: 5       

30

1550

1580

1040

1

  1-dílný prvek
  1040x1580mm
  rám   : okenní 250220/68mm
  křídlo:
  okenní  251365/80mm polopř.
  barva : nestand/bílá čT
  kování: otv.-sklopné levé 1K
  výplň : Vlastní výplň
  Klika okenní uzamykatelná

 2,00      ks                                     

 NABÍDKA č.JC120018                                             strana 3
-------------------------------------------------------------------------------
                  popis pozice                    jedn.cena         celkem
-------------------------------------------------------------------------------
 Zobrazení okenních a dveřních prvků je ze strany otvírání-závěsů.

 Pozice: 7       

1000

700

30

1600

1630

1700

1

2

  2-dílný prvek
  1700x1630mm
  rám   : okenní 250220/68mm
  křídlo:
  okenní  251365/80mm polopř.
  barva : nestand/bílá čT
  kování:
  otv.-sklopné s klikou levé 2K
  otvíravé P štulp.závora 2K
  výplň : Vlastní výplň
  Klika okenní uzamykatelná

 2,00      ks                                     

 Pozice: 8       

833.3

833.3

833.3

833.3

833.3

833.3

30

1000

1030

5000

1

2

3

4

5

6

  6-dílný prvek
  5000x1030mm
  rám   : okenní 250220/68mm
  křídlo:
  bez křídla
  okenní  251365/80mm polopř.
  barva : nestand/bílá čT
  kování: pevný rám
          otv.-sklopné levé 1K
          otvíravé levé 1K
          otvíravé pravé 1K
          otv.-sklopné pravé 1K
  výplň : Vlastní výplň
  Klika okenní uzamykatelná

 1,00      ks                                    

 Pozice: 9       

833.3

833.3

833.3

833.3

833.3

833.3

30

1000

1030

5000

1

2

3

4

5

6

  6-dílný prvek
  5000x1030mm
  rám   : okenní 250220/68mm
  křídlo:
  okenní  251365/80mm polopř.
  bez křídla
  barva : nestand/bílá čT
  kování: otv.-sklopné levé 1K
          pevný rám
          otvíravé levé 1K
          otvíravé pravé 1K
          otv.-sklopné pravé 1K
  výplň : Vlastní výplň
  Klika okenní uzamykatelná

 2,00      ks   

NABÍDKA č.JC120018                                             strana 4
-------------------------------------------------------------------------------
                  popis pozice                    jedn.cena         celkem
-------------------------------------------------------------------------------
 Zobrazení okenních a dveřních prvků je ze strany otvírání-závěsů.

 Pozice: 10      

600

1000

1000

600

30

1600

1630

3200

1

2

3

4

  4-dílný prvek
  3200x1630mm
  rám   : okenní 250220/68mm
  křídlo:
  bez křídla
  okenní  251365/80mm polopř.
  barva : nestand/bílá čT
  kování: pevný rám
          otvíravé L štulp.závora 2K
          otvíravé P s klikou 2K
  výplň : Vlastní výplň
  Klika okenní uzamykatelná

 2,00      ks                                    

 Pozice: 11      

500

900

30

1060

1090

1400

1

2

  2-dílný prvek
  1400x1090mm
  rám   : okenní 250220/68mm
  křídlo:
  okenní  251365/80mm polopř.
  barva : nestand/bílá čT
  kování:
  otvíravé L štulp.závora 2K
  otv.-sklopné s klikou pravé 2K
  výplň : Vlastní výplň
  Klika okenní uzamykatelná

 1,00      ks                                     

 Pozice: 12      

30

1200

1230

1000

1

  1-dílný prvek
  1000x1230mm
  rám   : okenní 250220/68mm
  křídlo:
  okenní  251365/80mm polopř.
  barva : nestand/bílá čT
  kování: otv.-sklopné levé 1K
  výplň : Vlastní výplň
  Klika okenní uzamykatelná

 1,00      ks                                     

 NABÍDKA č.JC120018                                             strana 5
-------------------------------------------------------------------------------
                  popis pozice                    jedn.cena         celkem
-------------------------------------------------------------------------------
 Zobrazení okenních a dveřních prvků je ze strany otvírání-závěsů.

 Pozice: 13      

30

2170

500

700

1000

700

30

2670

2700

2400

1

2

3

4

5

6

  6-dílný prvek
  2400x2700mm
  rám   : okenní 250220/68mm
  křídlo:
  bez křídla
  okenní  251365/80mm polopř.
  barva : nestand/bílá čT
  kování: pevný rám
          otvíravé P balk.dveře 1K
  výplň : Vlastní výplň
  Klika okenní uzamykatelná

 4,00      ks                                    

 Pozice: 14      

30

680

1500

800

900

30

2180

2210

1700

1

2

3

  3-dílný prvek
  1700x2210mm
  rám   : okenní 250220/68mm
  křídlo:
  okenní  251365/80mm polopř.
  bez křídla
  barva : nestand/bílá čT
  kování: otv.-sklopné levé 1K
          otvíravé P balk.dveře 1K
          pevný rám
  výplň : Vlastní výplň
  Klika okenní uzamykatelná

 3,00      ks                                     

 Pozice: 15      

1040

1040

30

1360

1390

2080

1

2

  2-dílný prvek
  2080x1390mm
  rám   : okenní 250220/68mm
  křídlo:
  okenní  251365/80mm polopř.
  barva : nestand/bílá čT
  kování: otvíravé levé 1K
          otv.-sklopné pravé 1K
  výplň : Vlastní výplň
  Klika okenní uzamykatelná

 1,00      ks                                     

NABÍDKA č.JC120018                                             strana 6
-------------------------------------------------------------------------------
                  popis pozice                    jedn.cena         celkem
-------------------------------------------------------------------------------
 Zobrazení okenních a dveřních prvků je ze strany otvírání-závěsů.

 Pozice: 16      

933.3

933.3

933.3

30

1360

1390

2800

1

2

3

  3-dílný prvek
  2800x1390mm
  rám   : okenní 250220/68mm
  křídlo:
  okenní  251365/80mm polopř.
  barva : nestand/bílá čT
  kování: otv.-sklopné levé 1K
          otvíravé pravé 1K
          otv.-sklopné pravé 1K
  výplň : Vlastní výplň
  Klika okenní uzamykatelná

 1,00      ks                                    
 
 Pozice: 17      

1040

1040

30

1330

1360

2080

1

2

  2-dílný prvek
  2080x1360mm
  rám   : okenní 250220/68mm
  křídlo:
  okenní  251365/80mm polopř.
  barva : nestand/bílá čT
  kování: otvíravé levé 1K
          otv.-sklopné pravé 1K
  výplň : Vlastní výplň
  Klika okenní uzamykatelná

 1,00      ks                                     

 Pozice: 18      

933.3

933.3

933.3

30

1330

1360

2800

1

2

3

  3-dílný prvek
  2800x1360mm
  rám   : okenní 250220/68mm
  křídlo:
  okenní  251365/80mm polopř.
  barva : nestand/bílá čT
  kování: otv.-sklopné levé 1K
          otvíravé pravé 1K
          otv.-sklopné pravé 1K
  výplň : Vlastní výplň
  Klika okenní uzamykatelná

 1,00      ks                                    

 NABÍDKA č.JC120018                                             strana 7
-------------------------------------------------------------------------------
                  popis pozice                    jedn.cena         celkem
-------------------------------------------------------------------------------
 Zobrazení okenních a dveřních prvků je ze strany otvírání-závěsů.

 Pozice: 19      

30

1330

1360

1000

1

  1-dílný prvek
  1000x1360mm
  rám   : okenní 250220/68mm
  křídlo:
  okenní  251365/80mm polopř.
  barva : nestand/bílá čT
  kování: otv.-sklopné levé 1K
  výplň : Vlastní výplň
  Klika okenní uzamykatelná

 1,00      ks                                     

 Pozice: 20      

2050

1100

1

  1-dílný prvek
  1100x2050mm
  rám   : dveřní 250220/68mm s AL
  křídlo: vch.dv. 251040/130mm AL
  barva : nestand/bílá čT
  kování:
  Vchodové dveře klikou ovl. P
  výplň : Vlastní výplň
  Klika-klika F69 nerez mat.s překr.

 1,00      ks                                   

 Pozice: 21      

1000

400

2090

1400

1

2

  2-dílný prvek
  1400x2090mm
  rám   : dveřní 250220/68mm s AL
  křídlo:
  vch.dv. 351040/130mm ven AL
  bez křídla
  barva : nestand/bílá čT
  kování:
  Vchodové dveře klikou ovl. L
  pevný rám
  výplň : Vlastní výplň
  Klika-klika F69 nerez mat.s překr.

 1,00      ks                                    

                -----------------------------------------------------------
                CELKEM