1 2.00 ks 2-dielny prvok

ST krídlo 80mm okenné

600

600

30

1360

1390

1200

1

2

farba : renolit\*\*\*/biela

kovanie : Stulp O lavé bez klučky

Stulp OS pravé s klučkou

výplň :

U=0.7 4-14-4-14-4 JASKOT.ULTRA

parapetný profil 30mm

rozmery :1200x1390 mm

FARBA OKIEN ZLATY DUB Z VONKA A Z VNUTRA BIELA

2 1.00 ks 2-dielny prvok

ST krídlo 80mm okenné

600

600

30

1360

1390

1200

1

2

farba : renolit\*\*\*/biela

kovanie : Stulp OS lavé s klučkou

Stulp O pravé bez klučky

výplň :

U=0.7 4-14-4-14-4 JASKOT.ULTRA

parapetný profil 30mm

rozmery :1200x1390 mm

3 1.00 ks 2-dielny prvok

ST krídlo 80mm okenné

610

610

30

860

890

1220

1

2

farba : renolit\*\*\*/biela

kovanie : Stulp OS lavé s klučkou

Stulp O pravé bez klučky

výplň :

U=0.7 4-14-4-14-4 JASKOT.ULTRA

dubová kôra číra

parapetný profil 30mm

rozmery :1220x890 mm

4 1.00 ks 1-dielny prvok

ST krídlo 80mm okenné

30

500

530

630

1

farba : renolit\*\*\*/biela

kovanie : Otváravo-sklopné pravé

výplň :

U=0.7 4-14-4-14-4 JASKOT.ULTRA

parapetný profil 30mm

rozmery :630 x530 mm

5 1.00 ks 4-dielny prvok

ST krídlo 80mm okenné

920

695.7

643.7

670.7

30

2250

30

860

30

1360

920

2010

2280

2930

1

2

3

4

farba : renolit\*\*\*/biela

kovanie : Otváravé lavé

Stulp O lavé bez klučky

Stulp OS pravé s klučkou

výplň :

U=0.7 4-14-4-14-4 JASKOT.ULTRA

parapetný profil 30mm

spoj: spoj 416273

rozmery :2930x2280 mm

6 4.00 ks 1-dielny prvok

ST krídlo 80mm okenné

30

600

630

1220

1

farba : renolit\*\*\*/biela

kovanie : Sklopné okno

výplň :

U=0.7 4-14-4-14-4 JASKOT.ULTRA

parapetný profil 30mm

rozmery :1220x630 mm

7 1.00 ks 3-dielny prvok

bez krídla, ST krídlo 80mm okenné

917.7

994.7

917.7

30

1460

1490

2830

1

2

3

farba : ZLATY DUB/2strany

kovanie : pevne v ráme

Otváravo-sklopné pravé

výplň :

U=0.7 4-14-4-14-4 JASKOT.ULTRA

parapetný profil 30mm

rozmery :2830x1490 mm

8 1.00 ks 1-dielny prvok

ST krídlo 130mm vchodové d.o.

30

2210

2240

1070

1

farba : renolit\*\*\*/biela

kovanie :4.pánt

vchod. dvere pravé klúčom

výplň :

Gava 953 s DK

rozš.profil 30mm

rozmery :1070x2240 mm