1 2.00 ks 2-dielny prvok

 ST krídlo 80mm okenné

600

600

30

1360

1390

1200

1

2

 farba : renolit\*\*\*/biela

 kovanie : Stulp O lavé bez klučky

 Stulp OS pravé s klučkou

 výplň :

 U=0.7 4-14-4-14-4 JASKOT.ULTRA

 parapetný profil 30mm

 rozmery :1200x1390 mm

FARBA OKIEN ZLATY DUB Z VONKA A Z VNUTRA BIELA

 2 1.00 ks 2-dielny prvok

 ST krídlo 80mm okenné

600

600

30

1360

1390

1200

1

2

 farba : renolit\*\*\*/biela

 kovanie : Stulp OS lavé s klučkou

 Stulp O pravé bez klučky

 výplň :

 U=0.7 4-14-4-14-4 JASKOT.ULTRA

 parapetný profil 30mm

 rozmery :1200x1390 mm

 3 1.00 ks 2-dielny prvok

 ST krídlo 80mm okenné

610

610

30

860

890

1220

1

2

 farba : renolit\*\*\*/biela

 kovanie : Stulp OS lavé s klučkou

 Stulp O pravé bez klučky

 výplň :

 U=0.7 4-14-4-14-4 JASKOT.ULTRA

 dubová kôra číra

 parapetný profil 30mm

 rozmery :1220x890 mm

 4 1.00 ks 1-dielny prvok

 ST krídlo 80mm okenné

30

500

530

630

1

 farba : renolit\*\*\*/biela

 kovanie : Otváravo-sklopné pravé

 výplň :

 U=0.7 4-14-4-14-4 JASKOT.ULTRA

 parapetný profil 30mm

 rozmery :630 x530 mm

 5 1.00 ks 4-dielny prvok

 ST krídlo 80mm okenné

920

695.7

643.7

670.7

30

2250

30

860

30

1360

920

2010

2280

2930

1

2

3

4

 farba : renolit\*\*\*/biela

 kovanie : Otváravé lavé

 Stulp O lavé bez klučky

 Stulp OS pravé s klučkou

 výplň :

 U=0.7 4-14-4-14-4 JASKOT.ULTRA

 parapetný profil 30mm

 spoj: spoj 416273

 rozmery :2930x2280 mm

 6 4.00 ks 1-dielny prvok

 ST krídlo 80mm okenné

30

600

630

1220

1

 farba : renolit\*\*\*/biela

 kovanie : Sklopné okno

 výplň :

 U=0.7 4-14-4-14-4 JASKOT.ULTRA

 parapetný profil 30mm

 rozmery :1220x630 mm

 7 1.00 ks 3-dielny prvok

 bez krídla, ST krídlo 80mm okenné

917.7

994.7

917.7

30

1460

1490

2830

1

2

3

 farba : ZLATY DUB/2strany

 kovanie : pevne v ráme

 Otváravo-sklopné pravé

 výplň :

 U=0.7 4-14-4-14-4 JASKOT.ULTRA

 parapetný profil 30mm

 rozmery :2830x1490 mm

 8 1.00 ks 1-dielny prvok

 ST krídlo 130mm vchodové d.o.

30

2210

2240

1070

1

 farba : renolit\*\*\*/biela

 kovanie :4.pánt

 vchod. dvere pravé klúčom

 výplň :

 Gava 953 s DK

 rozš.profil 30mm

 rozmery :1070x2240 mm