Stracene Bedneni 400 mm – 405ks

Stracene Bedneni 300 mm - 165ks

Betonarska ocel 10mm – 858m

Pvc 110 – 5,6m

Kari sit 6/150/150mm – 130m2

Porotherm –

- 36,5 T - 141ks

- 44 T - 1434ks

- 24 profi 350ks

- 11,5 profi 250ks

Nerezova kotva

Tenkovrstva malta Porotherm T

Preklady Porothern KP7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Delka mm | Svetlost | Ks | Poznamka |
| 1750 | 1500 | 4x2=8 | Širka 425mm |
| 3500 | 3000 | 4x1=4 | Širka 425mm |
| 1250 | 900 | 3x3=9 | Širka 240mm |
| 1750 | 1500 | 1x2=2 | Širka 425mm |
| 1500 | 1250 | 1ks | Širka 425mm |
| 1250 | 1000 | 1ks | Širka 425mm |
| 2750 | 2250 | 1ks | Širka 425mm |

Fasada – tepelne izolačni omitka terralit

Obkladova pasek – rovny - 1740ks

* Rohovy – 668ks

Strešna krytina Tondach

Hranice posuvna 11 / Stodo 12 posuvna / Samba 11