Cenová ponuka: Reklamne označenie "InPro electric" Polianka 5/A v Bratislave

Reklamne označenie "InPro electric 3 ks

Popis:

1/ 3D svetelne logo "InPro electric" na streche vrátané novej vodorovnej konštrukcie - stredne

- rozmer s 9898 x v1177 x h100 mm

- hliníkový profil bočnej kapota že písmen povrchovo upravený lakovaním podľa RAL 5017 mat

- opálové plexisklo osadene v hliníkovej kazete, svieti celo - fólia TL 710 (svetlo modra)

- osvetlenie zabezpečia inštalované **LED diódy** vyrobene v zhode podľa STN EN: 50107 (341370)

- 3D písmena kotvene na nosnú vodorovnú konštrukciu

- nosná vodorovná zváraná hliníková konštrukcia bude ukotvená na jestvujúcu konštrukciu vid výkres

2/ 3D svetelne logo "InPro electric" na streche vrátané vodorovnej konštrukcie - veľké

- rozmer s 11119 x v 1323 x h 100 mm

- hliníkový profil bočnej kapotáže písmen povrchovo upravený lakovaním podľa RAL 5017 mat

- opálové plexisklo osadene v hliníkovej kazete, svieti celo - fólia TL 710 (svetlo modra)

- osvetlenie zabezpečia inštalované **LED diódy** vyrobene v zhode podľa STN EN: 50107 (341370)

- 3D písmena kotvene na nosnou vodorovnou kontrakciou

- nosná vodorovná zváraná hliníková konštrukcia bude ukotvená na jestvujúcu konštrukciu vid výkres

3/ Nesvetelný totem so **svetelným logom** "InPro electric"

- rozmer s800 x v4000 x h200mm

- nosná zváraná hliníková konštrukcia

- kapotáž kompozitná biela matná s ohybom do tvaru "C"

- logo "InPro electric" bude vyrobene z blokového plexiskla a osadene negatívne do kapotaze

- **svietiť bude logo** - svieti celo - fólia TL 710 (svetlo modra)

- kotvenie do pred pripraveného základu

Zadanie popis:

3D svetelne logo "InPro electric" na streche vrátane vodorovnej konštrukcie - stredne

3D svetelne logo "InPro electric" na streche vrátane vodorovnej konštrukcie - veľké

Nesvetelný totem so svetelným logom "InPro electric"

Elektro revízna sprava zapojenia reklamy – 3 x

Popis

Kompletná demontáž pôvodnej reklamy "Gorenje" (2 x) vrátane:

- dopravy ľudí

- mechanizmov - žeriav

- odvozu reklamy

Likvidácia pôvodnej reklamy 2 sady

Kompletná montáž (2xlogo, 1x totem) vrátane:

- dopravy ľudí

- dopravy reklamy

- mechanizmov - žeriav

- pomocného a spojovacieho materiálu

Poznámka:

- na miesto osadenia totemu bude pripravený betónový základ a el. prívod ...

Platobne podmienky:

Záručné podmienky:

Predpokladaný termín dodania: August 2017