**Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky**

# 2. ČASŤ ZÁKAZKY - VOZÍKY

**Predmet zákazky a požiadavky na predmet zákazky:**

* Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky vozíkov, vrátane súvisiacich služieb v období štyridsaťosem (48) mesiacov
* Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet zákazky do miest plnenia, ktoré budú v rámci celého územia Slovenskej republiky, v množstve a čase podľa potrieb Kupujúceho
* V jednotkových cenách položiek Tovarov je zahrnutá doprava na miesto dodania, naloženie a vyloženie na mieste dodania, vrátane montáže a vstupných revízií zariadení
* Miesto dodania predmetu zákazky nemá vplyv na tieto jednotkové ceny
* Množstvá uvedené v Prílohe č. 3 Štruktúrovaný rozpočet ceny sú predpokladané množstvá, Kupujúci bude vychádzať z konkrétnych potrieb a nie je povinný ich naplniť
* Požaduje sa nový, doposiaľ nepoužitý Tovar

**Technické vlastnosti:**

***Obrázky majú len ilustračný charakter***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Policový vozík antikorový  89 x 116 x 74 cm  C:\Users\schulz2724224\Desktop\1254.jpg | * Rozmer (výška x šírka x hĺbka) – 89 x 116 x 74 cm * Počet políc – 2 * Minimálna nosnosť police – 100 kg |
| 2 | Manipulačný vozík skladový  120 x 70 cm  C:\Users\schulz2724224\Desktop\27680.jpg | * Rozmer plochy (dĺžka x šírka) – 120 x 70 cm * Minimálna nosnosť – 400 kg * Priemer kolesa – 20 cm * Dve pevné a dve otočné kolesá s brzdou |
| 3 | Policový vozík kancelársky  90 x 52 cm  C:\Users\schulz2724224\Desktop\Kovový nábytok 2016\Foto\29.jpg | * Rozmer police (dĺžka x šírka) – 90 x 52 cm * Počet políc – 2 * Minimálna nosnosť police – 50 kg * Typ políc – polica hladká * Výška madla – 98 cm * Kolesá sú otočné okolo vlastnej osi * 2 kolesá sú vybavené brzdou |
| 4 | Vozík na prepravky bez dna s euroboxmi  60 x 40 cm  C:\Users\schulz2724224\Desktop\Kovový nábytok 2016\Foto\31.jpg | * Rozmer (výška x šírka x hĺbka) – 119 x 77 x 42 cm * Rozmer police – 60 x 40 cm * Konštrukcia vyrobená z oceľových rúrok a profilov * Kolesá plnogumové s priemerom 125 mm s ihlovými ložiskami a s krytom proti namotávaniu vlákien * Dve kolesá pevné, dve kolesá otočné * Minimálna celková nosnosť – 200 kg * Medzera medzi policami je 40 cm * Výška hornej police – 71,6 cm * Vrátane dvoch euroboxov |
| 5 | Plošinový vozík  80 x 60 cm  C:\Users\schulz2724224\Desktop\Kovový nábytok 2016\Foto\32.jpg | * Rozmer plochy (dĺžka x šírka) – 80 x 60 cm * Minimálna nosnosť – 100 kg |
| 6 | Stavebnicový plošinový vozík  120 x 80 cm  C:\Users\schulz2724224\Desktop\Kovový nábytok 2016\Foto\33.jpg | * Rozmer plošiny (dĺžka x šírka) – 120 x 80 cm * Minimálna nosnosť – 500 kg * Výška madla – 104 cm * Priemer kolesa – 20 cm |
| 7 | Paletový vozík  C:\Users\schulz2724224\Desktop\Kovový nábytok 2016\Foto\34.jpg | * Minimálna nosnosť – 2000 kg * Dĺžka vidlíc – 115 cm * Minimálna výška vidlíc – 8,5 cm * Maximálna výška vidlíc – 20 cm * Celková dĺžka – 154 cm * Celková šírka – 55 cm |
| 8 | Schodisková rudla  C:\Users\schulz2724224\Desktop\Kovový nábytok 2016\Foto\35.jpg | * Rozmery (šírka x výška) – 60 x 130 cm * Rozmery lopaty (šírka x dĺžka) – 25 x 40 cm * Minimálna nosnosť – 250 kg * Priemer kolesa – 3 x 16 cm * Kolesá – plné |
| 9 | Rudla  C:\Users\schulz2724224\Desktop\Kovový nábytok 2016\Foto\36.jpg | * Rozmery (šírka x výška) – 56 x 110 cm * Rozmery lopaty (šírka x dĺžka) – 20 x 50 cm * Minimálna nosnosť – 250 kg * Kolesá – plné |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Rámcovej dohody, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.

**Ostatné požiadavky na predmet zákazky**

1. Uchádzač v časti ponuky označenej ako „Ostatné“ predloží vlastný opis ponúkaného predmetu zákazky ku všetkým položkám predmetu zákazky, t.j. k položkám č. 1 až 9 Prílohy č. 1 súťažných podkladov; súčasťou ktorého sa požaduje:

1.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky v min. rozsahu podľa technických požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 súťažných podkladoch (rozmery, vyhotovenie, výbava, typ kolies atď.)

1.2 Náčrt alebo fotografia

1.3 Minimálna nosnosť (kg)