# Zateplení fasády RD a drobné zednické práce

## Severní stěna



Celková výška: 10,20m  
Výška soklu (nebude zateplen): 1,20m  
Výška přízemí: 4,10m  
Šířka: 10,00m

Luxfery: 1,15m x 3,20m, šířka stěny 0,45m; vyměnit za okno (cca   
 1mx1m) a zbytek zazdít

Celková plocha stěny (včetně oken): cca 66m2

Včetně výměny původních parapetů

## Západní stěna

 

Celková šířka: 11,30m  
Šířka verandy 4,50m  
Výška verandy: 3,00m

Celková plocha stěny (včetně oken): cca 75m2

Včetně výměny původních parapetů