|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Polystyren **120mm** **šedý** eps 70F |  | 50 | m2 |
| Lepidlo |  | 350 | Kg |
| Hmoždinky 200mm |  | 330 | ks |
| Zátky |  | 330 | ks |
| Frézka na zátky |  | 1 | ks |
| Perlinka |  | 55 | m2 |
| Rohový profil PVC |  | 26 | m |
| Okenní profil s okapničkou |  | 13 | m |
| Parapet.profil |  | 4 | m |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Polystyren **160mm** **šedý** eps 70F |  | 25 | m2 |
| Lepidlo |  | 175 | Kg |
| Hmoždinky 240mm |  | 180 | ks |
| Zátky |  | 180 | ks |
| Perlinka |  | 30 | m2 |
| Rohový profil PVC |  | 10 | m |
| Okenní profil s okapničkou |  | 4 | m |
| Parapet.profil |  | 2 | m |