|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obj. číslo výrobku | Výrobok | Hrúbka murivamm | Rozmer výrobku ŠxVxD mm | Kusov na paleteks | Plocham2  | Počet ks | Počet paliet a kusov |
| *10015127* | *Ytong Lambda YQ PDK / 375 mm* | *375* | *375x249x599* | *24* |  | *864* | *36 pal*  |
| *10015050* | *Ytong Klasik / 200 mm* | *200* | *200x249x599* | *42* |  | *54* | *1 pal 12 ks* |
| *10015530* | *Ytong Start 300 mm 30 ks* | *300* | *300x124x599* | *30* |  | *120* | *4 pal*  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ytong - presné tvárnice pre priečky a obmurovky** |   |   |   |  |
| *10015031* | *Ytong Klasik / 125 mm* | *125* | *125x249x599* | *72* |  | *720* | *10pal*  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ytong, Silka - tvárnice** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ytong - nosné preklady** |  |  |  |  |  |  |
| Obj. číslo výrobku | Výrobok | Max. svetlosť otvorumm | Rozmer výrobku ŠxVxD mm | Kusov na paleteks | Počet ks |   | Počet paliet a kusov |
| *10015276* | *Ytong NOP 375-1500* | *1100* | *375x249x1500* | *8* | *2* |  | *2 ks* |
| *10016539* | *Ytong NOP 375-1250* | *900* | *375x249x1250* | *8* | *1* |  | *1 ks* |
|  | *Ytong NOP 300-1750* | *1350* | *300x249x1750* | *8* | *1* |  | *1 ks* |
|  | *Ytong NOP 300-2000* | *1600* | *300x249x2000* | *8* | *4* |  | *4 ks* |
|  |   |   |   |   |  |   |   |
| **Ytong - nenosné preklady** |   |   |   |   |   |   |
| *10015242* | *Ytong NEP 125-1250 Ytong NEP 75-1250* | *1010 1010* | *125x249x1250 75x249x1250* | *36 60* | *7 4*  |  | *7 ks 4 ks* |
|  |  |   |   |   |  |   |   |
| **Ytong - prekladové trámce** |   |   |   |   |   |   |
| *10004391* | *Ytong PSF 125-2000* | *1500* | *125x124x2000* | *24* | *1* |  | *1 ks* |
|  |   |   |   |   |  |   |   |
| **Ytong - U profil** |  |  |  |  |  |  |
| Obj. číslo výrobku | Výrobok | Hrúbka murivamm | Rozmer výrobku ŠxVxD mm | Kusov na paleteks | Dĺžka mb | Počet ks | Počet paliet a kusov |
| *10015157* | *Ytong U profil 375 mm* |  | *375x249x599* | *9* |  | *108* | *12 pal 0 ks* |
|  | *Ytong U profil 300mm* |  | *300x249x599* |  |  | *8* | *0 pal 8 ks* |
| **Ytong - UPA profil** |   |   |   |   |  |   |
| *10015196* | *Ytong UPA 375-3000* |  | *375x249x3000* | *8* | *3,00* | *1* | *1 ks* |
|  |   |   |   |   |  |   |   |
| **Ytong, Silka - suché maltové zmesi** |  |  |  |  |  |  |
| Obj. číslo výrobku | Výrobok |   | obsahvreca/rolky | Kusov na paleteks |   | Počet ks | Počet balení a kusov |
| *10015347* | *Ytong lepiaca malta -17 kg ku každej palete zadarmo* |  | *17* | *30* |  | *63* | *2 bal 3 ks* |
| *10015454* | *Ytong zakladacia malta TI-15* |  | *15* | *25* |  | *38* | *1 bal 13 ks* |