Cenová nabídka na dodávku a montáž dvoukřídlé brány a vrátek v žárovém zinku, výplň tahokov.

**Dvoukřídlá brána :**

Šířka cca 3550 mm

Výška cca 0 – 1850 mm

Kompletní cena vrat s integrovanou braňkou ………………

Pant CR 20 4ks ……………….,-

Povrchová úprava žárový zinek ……………….

Výplň tahokov + kulatina …………………

Montáž včetně dopravy …………………..

Cena bez DPH. ………………..

**Pohony :**

Kompletní sada pohonů TOUSEK TURN 20 včetně 2ks. pohonů,

1ks. dálk. ovladače, 1pár infra závor a elektroniky …………………..

Prokabelování pod vraty …………………

Výkop pod vraty a zapravení ………………….

Přívod ………………….

Montáž včetně dopravy ……………….

Cena bez DPH.: ………………….

**Vrátka - dvoukřídlá:**

Šířka cca 2050 mm

Výška cca 0 – 1850 mm

Kompletní cena vrátek včetně kapsy na zámek,

zámku včetně FAB vložky + ALU štítky klika x koule ………………………

Pant CR 20 2ks …………………

Zinkování ………………..

Montáž ……………….

Cena bez DPH.: ………………………

Celková cena za dílo bez DPH.: …………………….

Celková cena za dílo s DPH.: …………………….

* V ceně by měl být 1ks dálkového ovladače u každých vrat, každý další bez DPH ………………… Kč