Veranda v přístavbě

* stěny – cca 40 m2
* strop – cca 16 m2
* Strop je sádrokarton, stěny ani strop nebyly po dokončení přístavby malovány. Je potřeba penetrovat.

Schodiště v přístavbě

* stěny – cca 58 m2
* strop – cca 9,5 m2, polovina omítka, polovina sádrokarton
* Stěny ani strop nebyly po dokončení přístavby malovány. Je potřeba penetrovat.

Schodiště v původní části domu

* stěny – cca 42 m2
* strop – cca 7 m2
* Ze stropu i stěn bude potřeba oškrabat původní malbu.