**Krovy:**  700 cm x 10/20 cm 7 ks přední dlouhé

 350 cm x 10/20 cm 13 ks přední vikýře

 650 cm x 10/20 cm 8 ks zadní dlouhé

 400 cm x 10/20 cm 8 ks zadní námětek

 400 cm x 10/20 cm 6 ks zadní krátká nad pultovou

 400 cm x 10/20 cm 7 ks přední krátká

 700 cm x 10/20 cm 17 ks pultová střecha

**Pozednice:** 700 cm x 14/12 cm4 ks pultová střecha

 600 cm x 14/12 cm 1 ks do dvora pod námětek

 450 cm x 16/14 cm 1 ks do dvora pod dlouhý krov

 400 cm x 14/12 cm 2 ks od ulice nižší část

 300 cm x 14/12 cm 1 ks od dvora pod dlouhý krov střední část

 550 cm x 14/12 cm 1 ks od ulice na vikýři

 250 cm x 14/12 cm 1 ks od ulice na vikýři

**Vaznice:** 450 cm x 14/20 cm 4 ks krajní

 500 cm x 14/20 cm 2 ks prostřední

**Kleštiny:** 600 cm x 8/16 cm 16 ks

 550 cm x 8/16 cm 6 ks

**Sloupky:**  400 cm x 14/12 cm 2ks

**Kontralatě:**  5/4 cm 325 bm

**Latě:**  5/4 cm 786 bm

**Hřebíky:** 200 mm 200 ks

 160 mm 5 kg

 90 mm 10 kg

**Šrouby:** celkem 10 m šroubovice

 10 ks šroub průměr 16 mm délky 33 cm

 24 ks šroubů průměr 16 mm délky 25 cm

 70 matic

 70 podložek