Omietka fasádna ryhovana 2mm\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_250m2

Omietka soklová\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_35m2

Kotviaci material 200mm dlhé na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_220m2

Kotviaci material 140mm dlhé na\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_22m2

Soklová doska hrúbka 3cm\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_25m2

Kotviaci material na soklová dosky 90mm dlhé na \_\_\_\_\_\_\_25m2

Okenná sietka rohová\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_76 bm

Rohová sietka fasádna\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_50bm

Startovacia lista na hrúbku polystyrénu 10cm\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20bm

Startovacia lista na hrúbku polystyrénu 3cm\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_14bm

Lepidlá+sklotextilia na\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_300m2