Poptávám firmy, které by zrealizovaly atypické zasklení lodžie.

Lodžie má předsunuté obloukové zábradlí výšky 100 cm (viz foto). Rozměr výklenku lodžie je cca 304 cm výška, 368 cm šířka. Mojí představou je ponechat stávající zábradlí a za ním (tedy směrem do interiéru lodžie) instalovat bezrámové zasklení, které by buď kopírovalo oblouk zábradlí od hrany zdi domu, 1. varianta (třeba něco jako systém AluVerso), případně rovné 2.varianta (instalované rovněž na hraně domu).

Spodní část zasklení by mohla být instalována jako pevná do výše zábradlí, ale s možností toto zasklení občas odmontovat (kvůli údržbě okraje hrany lodžie, např. nový nátěr).

Střední část by byla otevíratelná s možností celkového otevření zasklené plochy.

Vzhledem k výši lodžie předpokládám nutnost horní části zasklení (tedy pokud by to bylo opravdu nutné), které by mohlo být instalováno napevno (případně s možností zasklení občas odmontovat z důvodu čištění, podobně jako u spodní části, pokud by to z tohoto důvodu bylo nutné).

Zřejmě bude nutné nacenění na místě.