Poschodový RD murovaný, sedlová strecha, krytina: škridla, kúrenie: podlahové, okná drevené alebo plastové-imitácia dreva, krb alebo krbové kachle, na ostatné materiály a technické detaily nemáme špeciálne požiadavky, necháme si poradiť

Obytné miestnosti: 6

Zastavaná plocha: 103,80 m2

Obstavaný priestor: 652,60 m3

Celková úžitková plocha: 143 m2

Celková obytná plocha: 93,40 m2

Výška hrebeňa strechy: 7,31

Sklon strechy: 32°

Podlahová plocha: 143 m2



