Výkaz dveří

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | umístění | Rozměr otvor/cm | Obložka šířka/cm |  | Cena dveře | Cena montáž |
| 1. | Zádveří chodba | 99 x 234 | 36,5 | nad dveřmi prosklený nadsvětlík |  |  |
| 2. | Pokoj hosté | 87 x 199 | 35,5 |  |  |  |
| 3. | Koupelna hosté | 77 x 194 | 20,0 |  |  |  |
| 4. | spíž | 77 x 199 | 14,5 |  |  |  |
| 5. | WC | 77 x 199 | 16,5 |  |  |  |
| 6. | kuchyně | 97 x 199 | 16,0 |  |  |  |
| 7. | Pokoj 1 - I. NP | 85 x 199 | 15,2 |  |  |  |
| 8. | Šatna pokoj 1 – I NP | 85 x 204 | 39,5 |  |  |  |
| 9. | WC I.NP | 76 x 199 | 10,5 |  |  |  |
| 10. | Koupelna I. NP | 76 x 199 | 11,4 |  |  |  |
| 11. | Pokoj I.NP | 86 x 199 | 15,0 |  |  |  |
| 12. | Pokoj I. NP | 84 x 199 | 15,3 |  |  |  |
| Dveře zaměřoval truhlář, ovšem předpokládám vlastní zaměření před výrobou, | | | | |  |  |

Materiál: **dřevo, smrk/borovice**

Tvar: **kazetové dveře viz ilustrativní foto,**

Povrchová úprava: **drásání + olej**

**Preferuji kvalitu zpracování s drobnými „okrasnými“ prvky**

Místo montáže: **Bystré u Poličky, okr. Svitavy**

**V případě spokojenosti s kvalitou prací budu objednávat rovněž kuchyňskou linku ve stylu Provance**



1.  2) 
2. 