Výpis řeziva

# Vazník levá

S pas 20 x 20 x 450 x 1ks

S pas 10 x 20 x 500 x 1ks

S pas 20 x 20 x 750 x 1ks

H pas 10 x 20 800 x 2ks

Stojka kraj 14 x 20 x 450 x 2ks

Stojka 8 x 14 x 300 x 6ks

Diagonála 14 x 14 x 300 x 3ks

Stojka 8 x 14 x 300 x 5ks

Přesah 8 x 14 x 100 x 3ks

Stojka 14 x 14 x 300 x 3ks

Diagonála 14 x 14 x 300 x 3ks

Diagonála 14 x 14 x 300 x 1ks

Diagonála 14 x 14 x 300 x 1ks

# Vazník pravá

S pas 20 x 20 x 450 x 1ks

S pas 10 x 20 x 500 x 1ks

S pas 20 x 20 x 750 x 1ks

H pas 10 x 20 800 x 2ks

Stojka kraj 14 x 20 x 450 x 2ks

Stojka 8 x 14 x 300 x 6ks

Diagonála 14 x 14 x 300 x 3ks

Stojka 8 x 14 x 300 x 5ks

Přesah 8 x 14 x 100 x 3ks

Stojka 14 x 14 x 300 x 3ks

Diagonála 14 x 14 x 300 x 3ks

Diagonála 14 x 14 x 300 x 1ks

Diagonála 14 x 14 x 300 x 1ks

# Rozpěra

14 x 14 x 4500 1ks

# Hřeben

Hřebenová spojka 14 x 14 x 550 1ks

Hřebenová spojka 14 x 14 x 150 x 3ks

Hřebenová spojka 14 x 14 x 350 x 1ks