**Rekonstrukce 1.NP a 2.NP administrativní budovy MWCZ**

1. NP

* Dlažba v celém podlaží kromě místnosti 111 (zde 1/3 dlažba, 2/3 zátěžový koberec)
* Místnost 106 – obklad kolem umyvadla do výše 2 m, nové umyvadlo
* Místnost 105 – obklady do výše 2 m, nové toalety, sprchové kouty, umyvadla
* Místnost 104 - obklady do výše 2 m, nové toalety, sprchové kouty, umyvadla
* Místnost 103 - obklad kolem umyvadla do výše 2 m, nové umyvadlo
* Malba zdí ve všech místnostech

1. NP

* Dlažba v místnostech 208, 210, 211, 212
* Malba zdí ve všech místnostech 2.NP
* Místnost 210 - obklady do výše 2 m v celé místnosti, nová toaleta, pisoáry, umyvadlo
* Místnost 211 - obklady do výše 2 m v celé místnosti, nové toalety, dvojumyvadlo, skříňka pod umyvadlo
* Místnost 212 – nová kuchyňská linka (skříňky na míru, deska, dřez s odkapávačem), 7,8 m – bez sporáku
  + vestavné spotřebiče (např. Myčka Miele G 4263 Vi Active 2x – pro nacenění)
  + umyvadlo (1x)

Cenová nabídka musí zahrnovat:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - otlučení obkladů, vzhledem k tomu, že se budou otloukat ze sádrokartonových desek, nacenit i výměnu těchto desek za nové, u WC zadní odpad, 53cm, včetně geberitu, sedátka, tlačítka Sigma 30 | | | | | | | | |
|
| - vybourání dlažeb i s výměnou podkladních betonů | | | | | | | | |
| - výměnu nových zařizovacích předmětů dle výběru investora, včetně případné úpravy rozvodů vody a kanalizace | | | | | | | | |
| - výměna stávajících koberců za nový zátěžový koberec např. Fortesse s třídou zátěže 32 | | | | | | | | |
| - demontáž stávající kuchyňské linky a dodávka a montáž nové dle výběru investora, počítat průměrnou cenu 1 bm kuchyně  - odvoz odpadu a suti  Podmínky:   * smlouva o dílo * splatnost 30 dní od vystavení faktury * realizace ve dvou fázích – 1. patro v týdnech 30-32 2019 (omezení provozu a celozávodní dovolená), 2. patro následně dle dohody | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zařizovací předměty pro nacenění:

Obklady: <https://www.siko.cz/obklad-pilch-selection-white-20x60-cm-lesk-selectwh/p/SELECTWH#pid=1>

Dlažba: <https://www.siko.cz/dlazba-sintesi-atelier-s-grigio-60x60-cm-mat-atelier8577/p/ATELIER8577>

WC: <https://www.siko.cz/zavesne-wc-laufen-laufen-pro-zadni-odpad-53cm-h8209560000001/p/2095.6.000.000.1>

Pisoár: <https://www.siko.cz/laufen-new-caprino-h8420610000001/p/4206.1.000.000.1>

Umyvadlo: <https://www.siko.cz/umyvadlo-laufen-pro-s-60x46-5-cm-otvor-pro-baterii-uprostred-h8109630001041/p/1096.3.000.104.1>

Skříň: <https://www.siko.cz/skrinka-pod-umyvadlo-laufen-pro-s-57-cm-bila-leskla-h4833710964751/p/8337.1.096.464.1>

Baterie: <https://www.siko.cz/umyvadlova-baterie-stojankova-optima-cube-way-bez-vypusti-cu271m/p/CU271M>

Dvojumyvadlo: <https://www.siko.cz/dvojumyvadlo-laufen-pro-s-120x46-cm-otvor-pro-baterii-uprostred-h8149660001041/p/1496.6.000.104.1>

Skříň: <https://www.siko.cz/skrinka-pod-umyvadlo-naturel-ratio-120-cm-bila-leskla-ps1202z56-9016g/p/PS1202Z56.9016G>

1.patro:

Umyvadlo: <https://www.siko.cz/umyvadlo-ideal-standard-connect-60x46-cm-otvor-pro-baterii-uprostred-e714101/p/E714101>

Vanička: <https://www.siko.cz/sprchova-vanicka-ctvercova-multi-abs-90x90-cm-akrylat-absnew90q/p/ABSNEW90Q#informationAboutProductSection>

Sprchové dveře: <https://www.siko.cz/sprchove-dvere-ravak-supernova-skladaci-90-cm-nepruhledny-plast-bily-profil-02v7010011/p/SDZ390P0#pid=2>

Sprcha: <https://www.siko.cz/multi-posuvny-spr-set-mu070new/p/MU070NEW>

Ostatní jako výše.