**POPTÁVKA**

**RD NĚMEC – MORAVSKÝ PÍSEK**

**TERMÍN REALIZACE: CCA 19-24.8.2019**

**PŘEDMĚT PLNĚNÍ:**

* **ANHYDRITOVÉ PODLAHY TL. 40 -45 MM – 150 M2**
* **ANHYDRITOVÉ PODLAHY NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – 50 MM – 45 M2**
* **CEMENTOVÝ POTĚR DO GARÁŽE – TL. 90 MM – 30 M2**

**MONTÁŽNÍ PRÁCE:**

* **SKLÁDÁNÍ POLYSTYRENU TL. 140 MM – 75 M2**
* **SKLÁDÁNÍ POLYSTYRENU – SYSTÉMOVÁ DESKA VYTÁPĚNÍ – 45 M2**
* **SKLÁDÁNÍ VATY TL. 40 MM – 75 M2**
* **POKLÁDKA SEPARAČNÍ FOLII + DILATAČNÍ PÁSKY PO OBVODECH**