**Poptávám:**

Výroba dřevěné terasy

**Popis:**

Terasa o rozměrech cca 24m2.

Materiál - sibiřský modřín - hladké fošny na povrch terasy i nosníky

**Lokalita:**

Velvary

**Termín:**

Dle dohody

**Doplňující informace:**

poptávám tyto práce = příprava podkladu, zhutnění podkladu, příprava roštu, pokládka terasy

poptávám materiál - sybiřský modřín s hladkým povrchem = NE vroubkované klasické terasovky

Montážní prvky – šrouby, klipy, těsnění

Izolační a zhutňující materiál pod terasu

Ideální postup něco takového: https://www.youtube.com/watch?v=WhrUfZs4LrI ale necháme si poradit

**Spotřeba dřeva**

**Vrchní prkna:**

při prknu 140 x 27 x  délka

22 prken po délce 6 metru

16 prken po délce 2 metru

**podkladové nosníky**

16ks po 4 metrech

7 ks po 2metrech