**Spotřeba**: dvě role pletiva po 15–ti metrech šíře 125cm

 (severní strana zahrady)

 a dvě role pletiva po 15–ti metrech šíře 150cm

 (západní strana zahrady)

**Eshop.mmploty.cz/poplastovane-pletivo**

Poplastované pletivo STANDART s ND výška **125 cm**, drát 2,5 mm, oko 55x55 mm, PVC, zelené

Začátek formuláře



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poplastované pletivo STANDART s ND výška 125 cm, drát 2,5 mm, oko 55x55 mm, PVC, zelenépletivo na plot poplastovane pvc zelenepoplastovane pletivo zn+pvc zelenepoplastovane pletivo s napiancim dratem pvc zelene  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dostupnost**  | Skladem  |
| **Cena**  | 42,98 Kč bez DPH  |
| **Cena vč. DPH**  | **52 Kč**  |
|  |
| **Počet (m)**  |    |

**Parametry**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kód produktu**  | 372  |
| **Kategorie**  | [Poplastované pletivo PVC s napínacím drátem](https://eshop.mmploty.cz/poplastovane-pletivo-s-nd/)  |

Tisk [Dotaz](https://eshop.mmploty.cz/poplastovane-pletivo-s-nd/poplastovane-pletivo-standart-s-nd-vyska-125-cm--drat-2-5-mm--oko-55x55-mm--pvc--zelene%3Adotaz/)  |

Konec formuláře

**Popis**

**Nejprodávanější pletivo**, pletivo má zapletený horní a spodní napínací drát, je poplastované kvalitním PVC s dlouhou životností, síla drátu je 2,5 mm, velikost oka 55x55 mm.

***Délka role je 15 nebo 25 m.*** *Objednávat tedy můžete po 15ti nebo 25ti metrech. Objednávejte tedy násobky 15-ti nebo 25-ti metrů nebo jejich součty (např.: 15 m, 40 m(25m+15m), 75 m,....). Standardně volíme role v délce 25 m, role v délce 15 m volíme jako dopočet do Vámi požadované celkové délky. V případě, že máte zájem pouze o role v délce 15 m, uveďte požadavek do poznámky v objednávce.*

**Popis pletiva:**

**Výška pletiva:** 125 cm

**Velikost ok:** 55x55 mm

**Drát:** zinkovaný 1,6 mm + poplastování PVC - 2,5 mm

**Napínací drát:** horní a spodní napínací drát

**Průměr napínacího drátu:** 3,4 mm

**Barva:** tmavězelená (RAL 6005)

**Balení:** role 15 m nebo 25 m

**Minimální odběr**: 15 m

**Životnost:** více než 20 let

**Nutné příslušenství k montáži pletiva:**

* [**napínáky**](https://eshop.mmploty.cz/napinaci-racna) - 2 napínáky na 25 - 30 bm pletiva
* [**vázací drát**](https://eshop.mmploty.cz/vazaci-draty) - 30 m vázacího drátu na 50 bm pletiva

**Doporučené příslušenství k montáži pletiva:**

* [**opasek na napínáky**](https://eshop.mmploty.cz/objimky) (k přichycení napínáku ke sloupku, 1 ks/1 napínák)
* [**šroub a matice k opasku**](https://eshop.mmploty.cz/sroub-s-matici-m8x25-mm/) (montážní příslušenství pro montáž napínáku na opasek, 1 ks/1 opasek)
* [**očko na přichycení 2. napínáku na opasek**](https://eshop.mmploty.cz/ocko-na-prichyceni-napinaku-na-opasek-pvc-zelene) ( slouží k uchycení protilehlého napínáku na sloupek, 1ks/1 opasek)
* [**napínací tyč**](https://eshop.mmploty.cz/napinaci-tyce) (slouží jako náhrada vázacího drátu k uchycení pletiva na první a koncový sloupek)
* [**oko pro napínací tyč**](https://eshop.mmploty.cz/ocko-se-zavitem-na-upevneni-napinaci-tyce) (montážní příslušenství pro montáž napínací tyče na sloupek, 2 ks/1 napínací tyč)

Poplastované **PVC pletivo** s napínacím drátem je **nejoblíbenější pletivo** k oplocení rodinných domů, zahrad, chalup, průmyslových objektů a pod. Jedná se o **nejlevnější oplocení** s důrazem na velmi **dlouhou životnost**.


[Napínák Zn+PVC zesílený, zelený](https://eshop.mmploty.cz/napinak-na-plot/napinak-poplastovany--zn-pvc-zeleny/)
**16 Kč**


[Příchytka napínacího drátu PVC, včetně šroubu, zelená](https://eshop.mmploty.cz/prichytka-napinaciho-dratu/prichytka-napinaciho-dratu-pvc--vcetne-sroubu--zelena/)
**5 Kč**


[Příchytka napínacího drátu PVC, natloukací, zelená](https://eshop.mmploty.cz/prichytka-napinaciho-dratu/prichytka-napinaciho-dratu-pvc--natloukaci--zelena/)
**5 Kč**


[Vázací drát poplastovaný Zn+PVC, průměr 2,0 mm, 50 m, zelený](https://eshop.mmploty.cz/vazaci-draty/vazaci-drat-poplastovany-zn-pvc--prumer-2-0-mm--50-m--zeleny/)
**45 Kč**


[Očko na přichycení napínáku k objímce, PVC zelené](https://eshop.mmploty.cz/objimky/ocko-na-prichyceni-napinaku-na-opasek-pvc-zelene/)
**8 Kč**


[Vzpěra poplastovaná - Zn+PVC, zelená, výška 175 cm, 38 mm průměr](https://eshop.mmploty.cz/vzpery/vzpera-poplastovana-zn-pvc--zelena--vyska-175-cm--38-mm-prumer/)
**139 Kč**

**Eshop.mmploty.cz/poplastovane-pletivo**

Poplastované pletivo STANDART s ND výška **150 cm,** drát 2,5 mm, oko 55x55 mm, PVC, zelené

Začátek formuláře



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poplastované pletivo STANDART s ND výška 150 cm, drát 2,5 mm, oko 55x55 mm, PVC, zelenépletivo na plot poplastovane pvc zelenepoplastovane pletivo zn+pvc zelenepoplastovane pletivo s napiancim dratem pvc zelene  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dostupnost**  | Skladem  |
| **Běžná cena**  | 71 Kč  |
| **Ušetříte**  | 9 Kč (–13 %)  |
| **Cena**  | 51,24 Kč bez DPH  |
| **Cena vč. DPH**  | **62 Kč**  |
|  |
| **Počet (m)**  |    |

**Parametry**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kód produktu**  | 374  |
| **Kategorie**  | [Poplastované pletivo PVC s napínacím drátem](https://eshop.mmploty.cz/poplastovane-pletivo-s-nd/)  |

 |

Konec formuláře

**Popis**

**Nejprodávanější pletivo**, pletivo má zapletený horní a spodní napínací drát, je poplastované kvalitním PVC s dlouhou životností, síla drátu je 2,5 mm, velikost oka 55x55 mm.

***Délka role je 15 nebo 25 m.*** *Objednávat tedy můžete po 15ti nebo 25ti metrech. Objednávejte tedy násobky 15-ti nebo 25-ti metrů nebo jejich součty (např.: 15 m, 40 m(25m+15m), 75 m,....). Standardně volíme role v délce 25 m, role v délce 15 m volíme jako dopočet do Vámi požadované celkové délky. V případě, že máte zájem pouze o role v délce 15 m, uveďte požadavek do poznámky v objednávce*

[](https://cdn.myshoptet.com/usr/eshop.mmploty.cz/user/shop/big/2870_poplastovane-pletivo-standart-s-nd-vyska-150-cm--drat-2-5-mm--oko-55x55-mm--pvc--zelene.jpg?57d580a0)

**Popis pletiva:**

**Výška pletiva:** 150 cm

**Velikost ok:** 55x55 mm

**Drát:** zinkovaný 1,6 mm + poplastování PVC - 2,5 mm

**Napínací drát:** horní a spodní napínací drát

**Průměr napínacího drátu:** 3,4 mm

**Barva:** tmavězelená (RAL 6005)

**Balení:** role 15 m nebo 25 m

**Minimální odběr**: 15 m

**Životnost:** více než 20 let

**Nutné příslušenství k montáži pletiva:**

* [**vzpěry, výška 200 cm**](https://eshop.mmploty.cz/vzpery/?pv11=20) - 2 vzpěry na každých 25 - 30 bm pletiva
* [**napínáky**](https://eshop.mmploty.cz/napinaci-racna) - 2 napínáky na 25 - 30 bm pletiva
* [**vázací drát**](https://eshop.mmploty.cz/vazaci-draty) - 30 m vázacího drátu na 50 bm pletiva
* [**napínací drát**](https://eshop.mmploty.cz/napinaci-draty) - od výšky 150 cm doporučujeme umístit ještě prostřední ND, délka stejná jako délka pletiva

Poplastované **PVC pletivo** s napínacím drátem je **nejoblíbenější pletivo** k oplocení rodinných domů, zahrad, chalup, průmyslových objektů a pod. Jedná se o **nejlevnější oplocení** s důrazem na velmi **dlouhou životnost**.