**Vchodové dvere 1x**

Vchodové zateplené dvere z hliníkových profilov.

Celková výška vrátane rámu 2150mm, otvor vo dverách 900mm

Otváranie do vonku, pravé.

Výplň – dvojsklo, mliečne sklo, z obidvoch strán madlo cca 70cm dlhé, brano.

Farba rámu hnedá tmavá

**Okná 2x**

Rozmer okna – nezáleží na celkovom rozmere, ale sklenená výplň musí mať 2200 x 1200mm.

Rám okna z plastových profilov, farba rámu hnedá tmavá, rovnaká ako na dverách.

Sklo – dvojsklo, číre.

Bez otvárania.

**Vchodové dvere 1x**

Vchodové zateplené dvere z plastových profilov.

Celková výška vrátane rámu 2150mm, otvor vo dverách 900mm

Otváranie do vonku, ľavé.

Výplň – plast, kľučka.

Farba hnedá tmavá