**EUROOKNA – TROJSKLO**

Šířka / výška - počet pravé / levé pozn.

 900 / 2375 - 2x P jídelna

1450 / 2375 - 1x dvě třetiny otevíratelné do prava, třetina pevná vhod terasa

3450 / 2375 - 1x dvě třetiny pevné a pravá třetina otevírat do prava obývák

1750 / 2375 - 2x dvě třetiny otevíratelné do prava, třetina pevná pokoje

650 / 2375 - 2x 1x P, 1x L ložnice

2500 / 1375 - 1x pouze jako ventilačka kuchyň

1000 / 1375 - 1x L koupelna

**Změny proti projektu :**

Koupelna – okno zmenšeno

Ložnice – dveře na terasu nebudou vůbec

Obývák – dveře ( 900/2375 ) na terasu nebudou vůbec

**VCHODOVÉ DVEŘE**

Šířka / výška počet

1100 / 2375 1x