**POHLED ZVENKU !!**

**1 1.00 ks křídlo :**

**rám : rám hliníkový práh 20mm**

75

1150

1150

75

25

2030

75

2300

75

2055

2450

1

2

**barva : bílá uvnitř/dub bahenní ven**

**výplň : Panel 24mm bílá/dub bahenní**

**kování : štulpové křídlo L nad 1600mm**

**dvoukřídlé otvíravé VEN !!**

**pod.prof: podkladový profil 25mm**

**odvodně.: ze předu**

**vlevo : rozšíření 75mm bílá/dub bahenní**

**vpravo : rozšíření 75mm bílá/dub bahenní**

**rozměry : 2450x2055**