**POHLED ZVENKU !!**

 **1 1.00 ks křídlo :**

 **rám : rám hliníkový práh 20mm**

75

1150

1150

75

25

2030

75

2300

75

2055

2450

1

2

 **barva : bílá uvnitř/dub bahenní ven**

 **výplň : Panel 24mm bílá/dub bahenní**

 **kování : štulpové křídlo L nad 1600mm**

 **dvoukřídlé otvíravé VEN !!**

 **pod.prof: podkladový profil 25mm**

 **odvodně.: ze předu**

 **vlevo : rozšíření 75mm bílá/dub bahenní**

 **vpravo : rozšíření 75mm bílá/dub bahenní**

 **rozměry : 2450x2055**