Výměra: 66,70 m2

Vzor pokládky: anglický (lineární v řadě, ne stromeček)

Poptávané činnosti:

Demontáž stávající plovoucí podlahy, likvidace

Penetrování, stěrkování pod parkety do 3mm vrstvy

Dodávka parket dub 22x70x400/500mm 71m2

Lepení parket

Broušení parket

Tmelení parket – 1 aplikace

Moření 1 aplikace

Lakování 2 aplikace

Dodávka a montáž obvodových lišt vč. moření a lakování 66 bm

Dodávka a montáž přechodové lišty do 1m