Potrebujeme overit funkcnost zostavy, ktorá odmeriava polohu prestavovacich kladiek na zakruzovacke. Poloha kladiek je prenasana retazovym prevodom na hriadel IRC snimacov. Nevieme ci je funkcne napajanie snimacov, nevieme ci su funkcne IRC snimace, nevieme ci je funkcny prenos signalu zo snimacov do elektronickych ukazovatelov na riadiacom paneli stroja, povodne elektronicke jednotky s displejom su napajane napatim 230v. Potrebovali by sme vyriesit komplexne cely system teda overit funkcnost aktualnej zostavy a navrhnut dalsi mozny postup pre zfunkcnenie systemu odmeriavania polohy a jej zobrazenia na riadiacom pulte stroja.

2016-08-26