**Cenová ponuka – zateplovací systém Baumit**

Miesto: Alžbetin dvor

Objednávateľ: Štefan Orosi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pč | popis | MJ | množstvo | jedn.cena | celkom |
| 1. | Lepenie a sieťkovanie 2xlepidlo – Zatepľovací system Baumit EPS-70 hr. 150 | m2 | 247,6 |  |  |
| 2. | Silikonová omietka Baumit hr. 1,5 | m2 | 512,15 |  |  |
| 3. | Zatepľovací system Baumit-Extrudovaný polystyren XPS hr. 150mm (sokol) | m2 | 63,98 |  |  |
| 4. | Zatepľovací system Baumit-XPS hr. 30mm (piliere) | m2 | 15,52 |  |  |
| 5. | Stierkovanie +1x lepidlo (existujúci podhlad) | m2 | 185,32 |  |  |
| 6. | Oprava existujúcich a poškodených špaliet pri oknách a garáž. Brány | súb | 1 |  |  |
| 7. | Zakrývacie práce (zalepenie okien a dvier s vysokokvalitnou UV páskou a fóliou) ochrana euro okien | súb | 1 |  |  |
| 8. | Montáž lešenia | m2 | 426 |  |  |
| 9. | Demontáž lešenia | m2 | 426 |  |  |
| 10. | Prenájom lešenia |  |  |  |  |
| 11. | Dopravné náklady lešenia | súb | 1 |  |  |
| 12.  | Presun materiálu | súb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Spolu bez DPH** |  |  |  |  |
|  | **Spolu s DPH** |  |  |  |  |

Okenné otvory 57,08 m2 sú odrátané.