|  |  |
| --- | --- |
| **POPTÁVKA Dodavatele** | |
| **Název poptávky:** | **2 x Přístřešek kontejnerového stání** |
| **ZADAVATEL** | |
| **Název zadavatele:** | **Město Říčany** |
| **Sídlo zadavatele:** | Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany |
| **IČ zadavatele:** | 00240702 |
| **Kontaktní osoba zadavatele:** | Barbora Malíková  tel. 725022764  e-mail: [barbora.malikova@ricany.cz](mailto:barbora.malikova@ricany.cz) |
| **POPTÁVKA** | |
| **Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání:** | **2. 7. 2020 do 12hodin – emailem na adresu:** [barbora.malikova@ricany.cz](mailto:barbora.malikova@ricany.cz) |
| **POPIS POPTÁVKY** | |
| **Předmět poptávky:** | **Předmětem poptávky je:** 2x přístřešek na kontejnerové stání pro 3 nádoby na tříděný komunální odpad 1100 lt  **- cenová nabídka** navyrobení2 x přístřešku na kontejnerového stání pro 3 nádoby na tříděný komunální odpad 1100 lt.  **- popis:**  Výroba sestavy ohrazených boxů pro tři kontejnery z válcových profilů – Jackel – 40/40/2 mm, s nadstavbou lehké obloukové střechy – Jackel – 60/20/2 mm, opláštěné čirým komůrkovým polykarbonátem, síly – 8 mm, jednokomůrkovým, dvojvrstvým, s ÚV stabilizací.  Rozměry jednotlivých boxů jsou:   * Šíře – 1500 mm * Hloubka – 1200 mm * Výška ohrazení – 1450 mm s mezerou odspoda 120 mm   Stojiny mají dole roznášecí destičky s otvory, na případné lehké uchycení do základní desky (beton, dlažba).  Box s výplní zadního čela a jedné boční strany z FeZn Tahokov, našroubovaném v každém poli šroubky na 12-ti packách, s vůlí po obvodu – 10 mm.  Nosná konstrukce s povrchovou ochranou – žárový zinek – vně i uvnitř profilů  Polykarbonát – tři desky uchyceny ke střeše přes AI lišty, s gumovým těsněním, nahoře a dole zajištěn stabilizačními úhelníčky z plechu, síly – 1,5 mm 50/50 mm.  Desky uzavřeny – PC U profily.  Šrouby – TEX s gumovými podložkami – Ejot.  Uchycení zemním vrutem o minimální délce 50 cm s následným obetonováním nebo pomocí betonových patek o rozměrech 30 x 30 x 30 cm pomocí závitových tyčí ukotvených do patky chemickou kotvou  **Realizace díla do 31. 8. 2020** |
| **Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky** | Nabídka bude podána e-mailem – elektronický podpis není vyžadován. |
| **Hodnotící kritéria:** | Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude nabídková cena včetně DPH, dopravy, montáže a uchycení |
| **Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:** | Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky, a to níže uvedeným způsobem:   * nabídková cena bude v české měně |
| **Přílohy:** | 1. ilustrativní foto |
| **Upozornění:** | Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku malého rozsahu mimo zadávací řízení, v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadání zakázky se řídí směrnicí města Říčany č. 5/2016, o zadávání veřejných zakázek. |