Okna:

1. Stavební otvor ŠxV 177x0,75 ~~roleta~~ Dvoukřídlé
2. Stavební otvor ŠxV 177x0,75 ~~roleta~~ Dvoukřídlé
3. Stavební otvor ŠxV 172x150 roleta Dvoukřídlé
4. Stavební otvor ŠxV 172x150 roleta Dvoukřídlé
5. Stavební otvor ŠxV 172x150 roleta Dvoukřídlé
6. Stavební otvor ŠxV 0,78x0,75 ~~roleta~~
7. Stavební otvor ŠxV 127x100 ~~roleta~~ Dvoukřídlé
8. Stavební otvor ŠxV 250x250 roleta Dvoukřídlé půl pevné, půl posuv
9. Stavební otvor ŠxV 250x250 roleta Dvoukřídlé půl pevné, půl posuv
10. Stavební otvor ŠxV 178x250 roleta Dvoukřídlé **půl pevné, půl posuv**

Dveře:

1. Stavební otvor ŠxV 100x250 garáž (minimum skleněné výplně)
2. Stavební otvor ŠxV 100x250 garáž (minimum skleněné výplně)
3. Stavební otvor ŠxV 110x250

Vrata

1. Stavební otvor ŠxV 281x250 sekční, dál.ovl.

Požadavky na okna: 3sklo, minimálně 6komorový profil

Dekor oken: světlé dřevo viz. něco takového, bílá v interiéru.

Vstupní dveře – dekor stejný jako okna, z obou stran světlé dřevo:

Tento styl: