**Balení do kartonu s výseky – jsou vkládány dřevěné hranoly, které zajišťují stohovatelnost jednotky**

Rozměr hranolu – 40x40x585 mm

Nostnost balení je 500 kg









**Cílem je nahradit dřevěné hranoly za papírové nebo plastové dutiny, které by splňovaly nosnost balení.**