OBVODOVÉ STĚNY KVH 240 mm 				
Předstěna interiér tl. 60mm RD				
Palubkový obklad stěn - palubka š. 180mm, tl. 19 mm 	smrk		m2	97,84
Minerální izolace předstěny tl.50 mm 			m2	97,84
Laťování horizontální KVH 40/60 mm	do dřevostavby 		m2	97,84
VNITŘNÍ STĚNY				
Kce KVH 60/100 mm 				
Palubkový obklad stěn - palubka š. 180mm, tl. 19 mm 	smrk		m2	15,19
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ / KONSTRUKCE / PODHLEDY				
Konstrukce podhledu interiér				
Laťování podhledu tl. 60 mm kvh 60x40			m2	55,54
Minerální izolace tl. 50 mm Dekwool			m2	55,54
Palubkový obklad stěn - palubka š. 180mm, tl. 19 mm 	smrk		m2	55,54
OSTATNÍ PRÁCE				
Broušení trámů			m2	11,70
Nátěr trámů a palubek			m2	48,00