





MYČKA



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2x dřezová skříňka dvířková s plným výsuvem |  | Rozměry (šxv):  430x860 | Dvířka s plným výsuvem pro uložení odpadkových košů |
| 2x skříňka se šuplíkem a dvířkami s plným výsuvem |  | Rozměry (šxv):  600x860 | Nahoře klasická zásuvka (1x s organizérem příborů a 1x bez organizéru)  Níže pak dvířka a dvě zásuvky  Příklad organizéru v zásuvce (dřevěný) |
| 1x skříňka s dvířkami a plným výsuvem |  | Rozměry (šxv):  600x860 | Podobná skříňka jako ta výše, pouze bez horní zásuvky |
| 1x Skříňka se třemi zásuvkami a plnými výsuvy |  | Rozměry (šxv):  600x860 | Bez organizérů |
| Myčkové dvířka |  | Rozměry (šxv):  600x760 | Dvířka pro vestavnou myčku |
| Sporáková skříňka |  | Rozměry (šxv):  680x860 | Skříňka pro vestavnou troubu.  Trouba Gorenje GORENJE BO 73 CLB |
| 4x Ozdobný přířez |  | Rozměry (šxv):  50x860 | 4 ks ozdobného přířezu.  (2x u stěny, 2x v lince) |


**Ostrůvek:**

Rozměry (šxdxv): 800x1200x900

2 zásuvky bez organizérů, otvíratelná skříňka (křídla), uprostřed police přes celou délku (v dolní polovině možno přehradit příčkou pro větší nosnost police), z přední strany černý sokl (jako u celé kuchyňské linky).

**Rozměry kuchyně:**



**Styl kuchyně: povrchová úprava, profil skříněk atd.**

