Okna su nasledovnych rozmerov:  
  
**Spalna a mala obyvacka:**   
sirka x vyska:182 cm x 148 cm - 2ks  
dvojdielne okno, na jednom okne bude sietka  
otvaraco sklopne  
vonkajsie a vnutorne parapety  
zaluzie  
  
**Velka obyvacka:**  
sirka x vyska:237 cm x 148 cm - 1ks  
trojdielne okno, na jednom okne bude sietka  
otvaraco sklopne  
vonkajsie a vnutorne parapety  
zaluzie  
  
**Balkonova zostava v kuchyni:**  
sirka balkonovej zostavy 184 cm  
vyska balkonovych dveri 210 cm  
vyska balkonoveho okna 155 cm  
sirka balkonovych dveri 80 cm  
  
otvaraco sklopne  
zaluzie  
  
do tejto kuchyne by som potrebovala aj nacenit vystavanie celej steny, do ktorej by sa osadila tato balkonova zostava, nakolko sucasne vyhotovenie celeho balkonu je nevyhovujuce (je to drevena stena so starou vyplnou zo sklenej vaty). Je možné, že bude postačujúce túto stenu len z vonkajšej strany zatepliť, pretože keď sa zatepľoval bytový dom, balkóny zatepľované neboli.  
vedla balkonovej zostavy z oboch stran a aj nad balkonovou zostavou je priestor na vystavbu cca 60 cm  
  
Zaroven prosim aj o nacenenie demontaze a likvidacie sucasnych okien.  
  
Montaz je potrebne vykonavat s opatrnostou, nakolko bytovy dom je uz cely zatepleny a nesmieme poskodit vonkajsiu fasadu objektu.