Množstvo:

Lepenka (ipa) - 9 ks (1 bal = 20 m2)

Sanačná omietka - 50 ks (1 bal = 40 kg)

sklotextilná sieťka - 350 m2 (1 bal = 50 m2)

Stierka fein putz - 27 ks (1 bal = 40 kg)

Sadrokartón - biely, 1200 x 2000, celková plocha 85 m2, + UD a CD, celkové zníženie stropu cca 400 mm, prispôsobiť dĺžku závesu.

Zatepľovací systém - minerálna vlna, hr. 100 mm, sieťka, lepidlo, rohové a štartovacie profily, farba cca stredne sýta zrno 1,5 mm. Potrebná plocha 135 m2.

Porfix hr. 200 mm - 410 ks

Hĺbková penetrácia - 3 ks (1 bal = 5 l)

Drenážna rúra - 40 m

Kari rohož, oko 10 x 10, 2 x 3 m - 14 ks

Tekutá lepenka - 5 l

Podlahový polystyrén hr. 50 mm, - 86 m2

Drvený kameň, andezit, frakcia 0-100 mm, 65 t (dodávka postupne 5 - 7 x)

Betón - domiešavač 13 m3.