**4500-5000mm**

 strešná krytina\_plech\_čierna

drevo obklad smrekovcové dosky neopracované \_farba čierna,antracit alebo opálené

................................................................... **3000mm**

 **2300mm**

drevo obklad smrekovcové dosky neopracované prírodné

 nádoba na dažďovú vodu

 nádoba na dažďovú vodu

drevo obklad smrekovcové dosky neopracované prírodné 15-20cm šírka

fotovoltaický panel

4500-5000mm

5900mm

4500-5000mm

drevo obklad

 nádoba na dažďovú vodu

 kovový stojan na nádobu

 elektrický prietokový ohrievač

kachle

 nádoba na dažďovú vodu

 2200mm

 trato jama

 posuvné

 dvere

 4570mm 1000mm

rozkladacia pohovka off grid suchá toaleta

Vonkajšie rozmery unimobunky: D\_ 5900 x Š\_2300 x V\_3000mm

Vnútorné rozmery: D\_4570 x Š\_2100 x V\_2500mm - miestnosť č.1

 D\_1000 x Š\_2200 x V\_2700mm - miestnosť č.2\_kúpelňa

 Unimobunka

terasa - 27m2 plot vstupná bránka

**Práce: Exteriér**

**1.nová sedlová strecha (bez zateplenia) oplechovaná falcovaný retro\_panel - vrátane odkvapového systému - farba čierna alebo antracit**

**2. opláštenie vonkajších stien dreveným neomietaným rezivom (smrekovec sibírsky) s ochranným náterom**

**3. osadenie nového komína pre kachle**

**4.osadenie 4ks x okien**

**5. premaľovanie 2ks x vonkajších dverí**

**Práce: Interiér**

**Miestnosť č.1\_D\_4570 x Š\_2100 x V\_2500mm**

**1.drevená podlaha\_palubovka**

**2. drevo obklad stropu**

**3. výrez 1 x otvoru pre 1 nové okno (rozmer 600x400mm)**

**4. výrez 1 x otvoru pre posuvné interiérové dvere cca 600x1900mm**

**Miestnosť č.2\_D\_1000 x Š\_2200 x V\_2700mm**

**1.drevená podlaha\_palubovka**

**2.steny + strop\_ sadrokartón**

**3.drevo obklad stropu**

**4. výrez 1 x otvoru pre 1 nové okno (rozmer 600x500mm)**

**5.sprchový kút, umývadlo, wc**