Poptávám výrobu archů velmi speciální šestivrstvé vlnité lepenky (pětivrstvá lepenka pokašírovaná 6. vrstvou) s následující specifikací:

A) rozměr archů: 1400x900mm

B) specifikace jednotlivých vrstev lepenky

1. vnitřní vrstva do které se bude vysekávat: 300g/m2 kraftliner (vím, že v ČR je tento materiál poměrně vzácný, ale mám na něj dodavatele a v případě potřeby dodám archy v potřebném rozměru)

2. vrstva: fluting E nebo B vlna, gramáž 135 nebo 140g/m2

3. vrstva: opět 300g/m2 kraftliner

4. vrstva: fluting E nebo B vlna, gramáž 135 nebo 140g/m2

5. vrstva: testliner, gramáž okolo 200g/m2 (+/- 20g)

6. vrstva - tato vrstva bude nakašírovaná na 5. vrstvu: bílý GD2 (nebo jiný obdobný bílý, lesklý a hladký materiál vhodný pro ofsetový tisk), gramáž okolo 200g/m2 (+/- 20g)

C) množství: 5000 archů

Vzhledem k tomu, že nepředpokládám, že budete mít k dispozici ten kraftliner 300g/m2, dodám tento materiál případnému výrobci sám aby mohl začít proces lepení a kašírování.

Prosím o předpokládanou cenu za arch.