Poptávka střechy.

Poptáván opravu střešní konstrukce a novou střešní krytinu na stodolu v obci Libošovice (okr. Jičín). Požaduji ekonomické řešení (hospodářská budova). Stávající střecha je v havarijním stavu (tašky na laťovém roštu bez bednění). Bude nutné opravit krov (výměna některých krokví). Jedná se o sedlovou střechu (typ A) bez střešních otvorů/prostupů/atik/komínů. Na střeše je hromosvod asi bude nutné též vyměnit. Součástí dodávky budou také okapy, dále impregnace dřevěných konstrukcí proti škůdcům. Krytinu navrhněte, ale s ohledem na cenu asi plechová. Výměra střechy je cca 230 m2. Okapová hrana cca 16,5m, hřebenáč cca 16,5m, krokve cca 12x16 délka cca 7m. Nutno vidět. Termín realizace po domluvě. Z mé strany bez překážek. Upřednostňuji e-mailovou komunikaci. Prosím o předběžnou pro mě nezávaznou a bezplatnou nabídku. Upozorňuji, že neplatím předem, ale až po provedených dodávkách/pracích.

Pro orientaci prosím o předběžnou nabídku na:

* Demontáž stávající krytiny a latí cca 230 m2 (bez odvozu)
* dodávku a montáž střešní krytiny ve výměře cca 230 m2,
* výměnu celé krokve
* částečnou výměnu krokve (cca 2m)
* částečnou výměnu pozednice cca 20x20 (cca 2m)
* ošetření 1 m původního dřeva proti dřevokaznému hmyzu – sanační nátěr např. Lignofix I
* ošetření 1 m nového dřeva proti dřevokaznému hmyzu – prevence proti škůdcům a houbám
* povrchová úprava vnějšího pohledového dřeva (nátěr krokve) např. Luxol – cena za 1m
* dodávku a montáž okapů včetně kotlíku (2x 16,5m),
* okapový svod cca 4m.