označení dodávky                               počet m.j.
WPC terasové prkno
25 x150 x 2400                                      290 ks
WPC podkladní hranol
30 x 50 x4000                                        67 ks
WPC zakončovací lišta
16 x 70 x  2000                                      30 ks
WPC schodový prvek
34 x 34 x 2400                                         2 ks
klip s vrutem                    17 bl
ostatní spojovací materiál
montáž terasy                                        95 m2
lištování a více práce
režie a přesun hmot
barva hnědá s nádechem do červené - cca jako odstín kaštan
Je nutno přizpůsobit provedení podlahy stávající výšce bazénu a vstupu z rodinného domku na podlahu.

Základy jsou výškově připraveny pro Vámi požadovaný vzorek - tl. 25 mm a tl. podkladního plného profilu 30 mm.