označení dodávky                               počet m.j.   
WPC terasové prkno   
25 x150 x 2400                                      290 ks  
WPC podkladní hranol                     
30 x 50 x4000                                        67 ks  
WPC zakončovací lišta                            
16 x 70 x  2000                                      30 ks  
WPC schodový prvek  
34 x 34 x 2400                                         2 ks  
klip s vrutem                    17 bl  
ostatní spojovací materiál  
montáž terasy                                        95 m2  
lištování a více práce  
režie a přesun hmot   
barva hnědá s nádechem do červené - cca jako odstín kaštan   
Je nutno přizpůsobit provedení podlahy stávající výšce bazénu a vstupu z rodinného domku na podlahu.

Základy jsou výškově připraveny pro Vámi požadovaný vzorek - tl. 25 mm a tl. podkladního plného profilu 30 mm.