**Barva Bílý/Bahenní dub - trojsklo**

**Pozice 1** - 1ks

Okno dvoukřídlé/štulp

š x v - 1195 mm x 1160 mm

**Pozice 2** - 1ks

Okno sklopné

š x v - 990 mm x 540 mm

**Pozice 3** - 1ks

Vchodové dveře - jednokřídlé, otevírání ven

š x v - 990 mm x 1940 mm

**Pozice 4** - 1ks + žaluzie

Okno jednokřídlé

š x v - 880 mm x 1130 mm

**Pozice 5** - 1ks + žaluzie

Okno jednokřídlé

š x v - 880 mm x 1175 mm

**Pozice 6** - 2ks

Okno sklopné

š x v - 680 mm x 400 mm

**Pozice 7** - 1 ks + žaluzie

Balkonové dveře - jednokřídlé

š x v - 890 mm x 2010 mm

**Pozice 8** - 1ks + žaluzie

Okno jednokřídlé

š x v - 1185 mm x 1120 mm

**Pozice 9** - 1ks + žaluzie

Okno jednokřídlé

š x v - 1170 mm x 1130 mm

**Pozice 10** - 1ks

Okno jednokřídlé

š x v - 880 mm x 1140 mm

**Pozice 11** - 1ks

Okno jednokřídlé

š x v - 885 mm x 1140 mm

**Pozice 12** - 1ks

Okno výklopné

š x v - 880 mm x 540 mm

**Pozice 13** - 1ks

Okno dvoukřídlé/štulp

š x v - 1155 mm x 1140 mm

**Pozice 14** - 1ks + žaluzie

Okno jednokřídlé

š x v - 1180 mm x 1550 mm

**Pozice 15** - 1ks + žaluzie

Okno jednokřídlé

š x v - 1185 mm v 1140 mm

**Pozice 16** - 1ks + žaluzie

Balkonové dveře s prahem, jednokřídlé

š x v - 865 mm x 2120 mm

**Pozice 17** - 1ks + žaluzie

Okno jednokřídlé

š x v - 1185 mm x 1140 mm

**Pozice 18** - 1ks + žaluzie

Balkonové dveře s prahem, jednokřídlé

š x v - 875 mm x 2120 mm

**Pozice 19** - 1ks

Okno fixní

š x v - 845 mm x 1200 mm

**Pozice 20** - 1ks

Okno jednokřídlé - dvojsklo

š x v - 850 mm x 1400 mm

**Pozice 21** - demontáž starých oken

**Pozice 22** - montáž oken

**Pozice 23** - likvidace

**Pozice 24** - zednické zapravení

**Pozice 25** - venkovní parapety, hloubka vyložení do 260 mm

**Pozice 26 -** příplatek za systémovou montáž