Hľadám: stavebný materiál okna a balkonove dvere

Popis:

rozemry okien:

2ks - 1780x1400mm - dvojkridlove

2ks - 1780x1250mm - dvojkridlove

7ks - 1780x550mm - dvojkridlove

3ks - 900x550mm -1kridlo

1ks - 1200x 3270mm - na schodisko

1ks - 3350x2150mm - 4 kridla - 2pevne,2posuv, posuvne s automatickym pritlakom

1ks - 1390x2200mm - okno 590 x 1100 a 1kridlove dvere 800x2200

1ks - 1110x1950mm -pevne okno

1ks - 880x1960mm - otvarave dvere

1ks - 900x950mm - 1 kridlove

kridla so sklom do rammov balk.dveri - posuvne: rozmery ramov, ktore su na stavbe

1ks - 2140x2400mm

1ks - 2300x2400mm

2ks - 1680x2400mm

1ks -1800x2400mm

1ks - 1100 x 2300mm

Materiál: profilovy system Streamline System bluEvolution 92, 6 komorovy system, farba antracit satin - obojstranne, tesnenie cierne, 3sklo - ISO 4-18-4-18-4, bielosive klucky, kovanie TORO NT, parapetna doska 30mm

Ďalšie informácie: 3podlazny RD, Zahorska Bystrica, mail : eva.kralova@mapeka.sk

v priade otazok piste mail, vieme poslat aj nakres okien