|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Soklová lišta hliník KZS tl. 180 mm | m | 130,0000 |
| Zatepl.systém , fasáda, EPS Open refl.180 mm | m2 | 637,0000 |
| Zateplovací systém , parapet, XPS tl. 30 mm | m2 | 39,0000 |
| Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky PV 180 mm | m2 | 236,0000 |
| Okenní lišta (APU)  | m | 275,00000 |
| Rohová lišta s tkaninou | m | 250,00000 |
| Hmoždinky talířovky ( EPS + vata) |  | Dle m2 izolantu |
| Perlinka | m2 | 873,0000 |
| Penetrace + lepidlo |  | Dle m2 izolantu |