
Střecha pergola:



**Detaily:**

* Materiál – Trapezový plech T12 - tloušťku nechám na doporučení (cca 0,6mm)
* Barva včetně okapů hnědá RAL 8017
* Sklon střechy 10°
* Podbytí palubky 19mm
* Střešní latě stačí po 50cm?
* Výška svodu 2500mm. Mám trubku 100mm - 3m, takže potřebuji jen 2ks kolena nahoru od okapu. Dole ústí do gajgru.
* Rozměry viz přiložený nákres. Okap by měl být po modrých hranách. Svod dolů v místě kroužku 100mm

