V prilohach Vam posielam vizualizaciu nabytku, kt. by som chcela do predsiene

Prosim o cenovu ponuku vratane dopravy a montaze.

Chodba

- Vsetky pohladove casti budu vyrobene z vysokoleskleho akrylu bielej farby.

- Dvere sa budu otvarat na push system

- Vnutro biela drevotrieska.

botnik

Sirka :100cm

Hlbka : 23 cm

Vyska: 208 cm

- by mal byt rieseny tak, aby sa dalo jednoducho dostat k elek.skrinkam kt. su zabudovane do steny

- botnik by mal mat sikmo riesene policky ako na fotke od konkurencnej firmy

Vesiakovy panel na kabaty

Sirka : 76 cm

Hlbka: 23 cm

Vyska : 208 cm

-panel by mal prekryt radiator a z boku je nutne dat mriezku na odvod tepla

2016-08-24