zadání: klimatizace, zařízení LG

1.1 vnější kondenzační jednotka, výkon C=7,9kW MU5M30 VxŠxH=950x834x330mm 1.2 vnitřní jednotka ART COOL GALLERY, výkon C=2,6kW MA09AH1 1.3 vnitřní jednotka ART COOL GALLERY, výkon C=2,6kW MA09AH1 1.4 vnitřní jednotka nástěnná, výkon C=2,6kW MS09AQ 1.5 vnitřní jednotka nástěnná, výkon C=2kW MS07AQ 1.6 vnitřní jednotka nástěnná, výkon C=2kW MS07AQ

INSTALACE-PŘÍPRAVA propojovací potrubí (Cu potrubí , izolace, kabel) 66x instalace vnější j. (na připravený nosník) instalace vnitřní jednotky 5x zprovoznění systému (vakuování, naplnění chladivem, oživení zařízení) doprava, manipulace, likvidace odpadu