**Specifikace**

Délka vnitřní min. 3300 mm

Šířka vnitřní min. 1800 mm

Výška vnitřní min. 1470 mm

Objem min. 8,7 m3

Hmotnost kontejneru min. 800 max. 950 kg

Výška háku 1000 mm

Rozteč ližin 1060 mm

Pasivní zajištění kontejneru

Tloušťka plechu bok min. 2 mm

Tloušťka plachu podlaha min. 3 mm

Nosnost kontejneru min. 5000 kg

Barva modrá

Zadní dvoukřídlé vrata s jištěním

Sklopná a odnímatelná horní část bočnic po obou stranách kolem vodorovných čepů ve výšce max. 1000 mm od podlahy