Materiál stavba

Porfix P2-400 300mm 872 ks

Porfix P2-440 250mm 288 ks

Porfix nosný překlad 2400x250x100 10 ks

Porfix nosný překlad 1800x250x100 2 ks

Porfix nenosný překlad 2000x250x100 5 ks

Porfix nenosný překlad 1500x250x100 1 ks

U-PROFILY PORFIX 300mm 96 ks

U-PROFILY PORFIX 250mm 36 ks

Porfix zdící malta podle objemu (17-20 kg/m3 zdiva)