- Hľadáme solídnu firmu zaoberajúcu sa výrobou drevených, drevotrieskových, kovových alebo plastových dielcov/skríň s cieľom komplexne vyriešiť technicky a funkčne zastaralé obloženie stupačkových rozvodov v dome panelovej konštrukcie (kolaudácia 1976).

Prosíme predložiť cenovú ponuku v zmysle dispozícii uvedených nižšie.

Popis:

Drevené obloženie sa nachádza v priestoroch schodišťa bytového domu - 8 poschodí x 3 vchody. V prípade akceptovania CP, potrebné realizovať všetky 3 vchody.

Drevené obloženie prekrýva zvislé stupačkové rozvody UK, rozvodné skrine elektrického vedenia, rozvody zvončekov/domácich telefónov a inteligentnej infraštruktúry (optické, TV a internetové káble).

Ponúkané riešenie musí obsahovať oddelený priestor pre rozvody UK, oddelený priestor pre elektrické rozvodné skrine a samostatný/od ostatných častí oddelený priestor pre vedenia rozvodu zvončekov/bytového telefónu a v minulosti živelne vedených rozvodov TV/internetových káblov. Rozmiestnenie prvkov nie je možné meniť.

Ambíciou je súčasne s výmenou obloženia uvedenie trás TV káblov, internetových prípojok a ďalšej kabeláže vedenej v stúpačkových rozvodoch do súladu s normami radu STN 33 2000.

Nové obloženie musí rozmerom kopírovať pôvodné, uzatvárateľné a jedn. segmenty musia byť bezpečne otvárateľné nezávisle od seba.