# Poptávka výměny kotle

Předmětem poptávané zakázky je výměna závěsného turbo kotle Vaillant VU 242/2-5 24kW a zásobníku TUV VIH R 120/5 za kondenzační turbo kotel s integrovaným zásobníkem TUV s vrstveným ukládáním teplé vody. Stávající kotel je řízen termostatem VRT 390. Předběžně jsme vybrali kotel VAILLANT ecoCOMPACT VSC 206/4-5 90 ale jsme otevřeni nabídce jiného kotle s podobnou technologií.

**Poptávaná práce**

1. Ověření vhodnosti nabízeného kotle. Níže je přiložen původní návrh ÚT. Reálná spotřeba plynu za posledních 12 měsíců je 20 600 kWh.



1. Demontáž stávajícího kotle a zásobníku TUV, bez jeho likvidace.
2. Dodání a instalace nového kotle
3. Revize plynu dle legislativních požadavků

Provedení výměny kotle je možné kdykoliv do konce roku 2017 anebo ideálně během rekonstrukce koupelny v lednu 2018, kdy stávající kotel musí být stejně demontován. Kotel je umístěn v přízemí RD na adrese Zdiměřická 834, Jesenice u Prahy, 252 42.

Příloha – foto instalace stávajícího kotle



